**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**Uszczegółowienie Formularza Oferty dla Części II zamówienia**

**Specyfikacja techniczna Części II zamówienia** -
**dostawę 70 sztuk monitorów ekranowych dla Biura KRRiT**

**Tabela 1:**

|  |
| --- |
| **Monitor ekranowy 70 sztuk \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ w konfiguracji:***Nazwa handlowa oferowanego Sprzętu ( producent, typ lub model lub numer katalogowy)[[1]](#footnote-1)* |
| **L.p.** | **Nazwa elementu, parametru lub cechy Sprzętu** | **Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne, wydajnościowe Sprzętu** | **Parametry oferowanego Sprzętu(wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola)[[2]](#footnote-2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą panoramiczną z podświetleniem LED wykonaną w technologii: PVA, AMVA, MVA, IPS o przekątnej minimum 24” – maksimum 25”. | Typ ekranu: ………………..Przekątna: ………………….” |
|  | Rozmiar plamki | Maksymalna 0,28 mm. | Rozmiar plamki: …………..mm |
|  | Jasność | Minimum 300 cd/m2. | Jasność: …………………….cd/m2 |
|  | Kontrast | Minimum 1000:1. | Kontrast: ……………………. |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | Minimum 176/176 stopni. | Min. kąt: ……………………. stopni |
|  | Czas reakcji matrycy | Maksymalnie 6 ms (Gray to Gray). | Maks. Czas: …………………... |
|  | Rozdzielczość nominalna | Minimum 1920 x 1080. | Rozdzielczość: ……………….. |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Przeciwodblaskowa. | Powłoka:……………………… |
|  | Dodatkowe wyposażenie | a)    Kabel zasilający, kabel z uziemieniem (wtyk CEE7/7), długość minimum 1,8m. | Tak/Nie |
|  | b)    Kabel DisplayPort o długości minimum 1,8m | Tak/Nie |
|  | Złącza | 1 x D-Sub, 1 x złącze Display Port , 1 x złącze HDMI  | Liczba D-Sub: ……………….….Liczba DisplayPort: …………….Liczba HDMI: ………………….. |
|  | Dźwięk | Wbudowane lub dołączane głośniki stanowiące fabryczną opcję oferowaną przez producenta monitora (obudowa monitora zaprojektowana w sposób umożliwiający zamontowanie dedykowanych do niej głośników). | Głośniki Tak/Nie |
|  | Funkcje dodatkowe | a) Wbudowane minimum 4 porty USB typ A, | Liczba USB: ………………….. |
|  | b) Regulacja wysokości ekranu minimum 13 cm. | Tak/Nie |
|  | c)  Regulacja pochylenia ekranu w przód i w tył | Tak/Nie |
|  | d) Możliwość obracania ekranu (PIVOT) | Tak/Nie |
|  | e) Wbudowany zasilacz | Tak/Nie |
|  | Standardy i certyfikaty | Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu monitora (załączyć do oferty) lub równoważna | Tak/Nie |
|  | **Warunki gwarancji:** | Minimum 3-letnia gwarancja producenta liczona od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego, na warunkach spełniających wymagania minimalne opisane w § 6 IPU – Załącznik nr 7 Dłuższy okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi będzie przedmiotem oceny ofert w kryterium „okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi” | Tak/Nie |

1. Nazwa handlowa oferowanego Sprzętu ma jednoznacznie wskazywać jaki Sprzęt oferuje Wykonawca. [↑](#footnote-ref-1)
2. W kolumnie „4” należy wpisać: w przypadku Tak/Nie należy skreślić niewłaściwą odpowiedź np. Tak/~~Nie;~~ w miejscach wykropkowanych należy wpisać w sposób wyraźny i jednoznaczny oferowany parametr np. dla pamięci operacyjnej „Ilość RAM: 16 GB”. [↑](#footnote-ref-2)